**Cubical Quad 20-15-10 Model B**

**(kawat NYA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.65 m  m m |  |  |
|  |  | 2.45 m  m m |  |  |
|  |  | 1.82 m  m m |  |  |
|  |  | 2.56 m |  |  |
|  |  | 3.45 m |  |  |

**Driven Element**

5.16 m

**Catatan :**

1. Seluruh kawat NYA berukuran 2.5 mm.
2. Untuk mendapatkan *good match* pada seluruh segmen 20 m band, 15 m band, dan 10 m band (CW & SSB), matching dilakukan pada frekuensi 14.1 MHz, 21.15 MHz, dan 28.3 MHz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.82 m  m m |  |  |
|  |  | 2.54 m  m m |  |  |
|  |  | 1.89 m  m m |  |  |
|  |  | 2.67 m |  |  |
|  |  | 3.59 m |  |  |

**Reflector**

5.39 m

**Catatan :**

1. Seluruh kawat NYA berukuran 2.5 mm.

**Boom Spacing**

2.75 m

Driven Element

Reflector

Boom